江苏省入河排污口整治公示

《溧阳市太湖流域入河(湖)排污口规范化整治工作方案》涉及的常州市溧阳市古县街道新桥村委城镇雨洪排口、粮食购销有限公司1号厂区雨水排口、粮食购销有限公司2号厂区雨水排口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，详情见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年9月23日至 2024年9月29日）向溧阳市水利局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：吕晔；联系方式：0519-87898837

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排污口名称** | **责任主体** | **存在问题** | **整改措施** | **整治完成情况** |
| 1 | 常州市溧阳市古县街道新桥村委城镇雨洪排口 | 江苏省溧阳市古县街道新桥村村民委员会 | 1、经现场调查发现常州市溧阳市古县街道新桥村委城镇雨洪排口存在晴天排水问题，勘察发现排口前段管网建设不完善，进入管网的出村镇雨水外，还夹杂居民的生活污水以及来自溧阳市广兴铁艺金属制品有限公司的排水。  2、水质监测显示排口水质化学需氧量26mg/L，超标0.3倍。  3、无标识牌。 | 1、完善新桥村雨污分流；  2、设立标识牌。 | 1、2023年3月10日溧阳市人民政府古县街道办事处开展古县街道新桥村污水管道工程，并于2023年5月8日完成验收，现新桥村雨污分流工作已完善；  2、已树立标识牌；  3、水质监测已达标地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准。 |
| 2 | 粮食购销有限公司1号厂区雨水排口 | 溧阳市粮食购销有限公司 | 水质监测：化学需氧量23mg/L，超标0.15倍；总磷0.21mg/L，超标0.05倍。  管理问题：无标识牌。 | 1、加强管网日常检修维护。  2、树立标识牌。 | 1、已树立标识牌；  2、水质监测已达标地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准。 |
| 3 | 粮食购销有限公司2号厂区雨水排口 | 溧阳市粮食购销有限公司 | 水质监测：化学需氧量23mg/L，超标0.15倍；总磷0.21mg/L，超标0.05倍。  管理问题：无标识牌。 | 1、加强管网日常检修维护。  2、树立标识牌。 | 1、已树立标识牌；  2、水质监测已达标地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准。 |