江苏省入河排污口整治公示

《溧阳市太湖流域入河(湖)排污口规范化整治工作方案》涉及的溧城街道入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| 1 | 常州市溧阳市博基混凝土有限公司厂区雨水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 未设立标识牌 | 1.溧城街道负责落实长效管控，专人定期巡查，发现环境问题立行立改，确保水质达标。  2.根据实际需要制作设置标志牌。 | 整治完成；1.已树立标志牌；2.已落实长效管控 |
| 2 | 常州市溧阳市博基混凝土有限公司厂区雨水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 未设立标识牌 | 1.溧城街道负责落实长效管控，专人定期巡查，发现环境问题立行立改，确保水质达标。  2.按照省排口规范化整治指南要求设置标志牌。 | 整治完成；1.已树立标志牌；2.已落实长效管控 |
| 3 | 常州市溧阳市大金废钢回收基地1号厂区雨水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 1、未设置标志牌  2、超标排放（化学需氧量22mg/L，超标0.10倍；总磷0.22mg/L，超标0.10倍） | 对废弃排口进行封堵 | 整治完成；1.该排口已封堵 |
| 4 | 常州市溧阳市大金废钢回收基地2号厂区雨水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 1、未设置标志牌  2、超标排放（化学需氧量22mg/L，超标0.10倍；总磷0.22mg/L，超标0.10倍） | 对废弃排口进行封堵 | 整治完成；1.该排口已封堵 |
| 5 | 常州市溧阳市恒基混凝土有限公司厂区生活污水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 未设置标志牌 | 1.溧城街道负责落实长效管控，专人定期巡查，发现环境问题立行立改，确保水质达标。  2.根据实际需要制作设置标志牌。 | 整治完成；1.已树立标志牌；2.已落实长效管控 |
| 6 | 常州市溧阳市恒基混凝土有限公司厂区雨水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 超标排放（化学需氧量21mg/L，超标0.05倍，总磷0.24mg/L，超标0.2倍） | 1.溧城街道负责落实长效管控，专人定期巡查，发现环境问题立行立改，确保水质达标。  2.根据实际需要制作设置标志牌。 | 整治完成；1.已树立标志牌；2.已落实长效管控 |
| 7 | 常州市溧阳市溧城街道倪庄村兼荣花岗岩厂生活污水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 存在生活污水直排口 | 1.溧城街道负责落实长效管控，专人定期巡查，发现环境问题立行立改，确保水质达标。  2.做好厂区雨污分流，取缔生活污水直排口。 | 整治完成；1.该排口已纳管取缔 |
| 8 | 常州市溧阳市绿仁食品配送有限公司生活污水排口 | 溧城街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 存在生活污水直排口 | 1.溧城街道负责落实长效管控，专人定期巡查，发现环境问题立行立改，确保水质达标。  2.做好厂区雨污分流，取缔生活污水直排口。 | 整治完成；1.该排口已纳管取缔 |