附表1

建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表

市 填报时间 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查月份 | 建筑工地数量 | 检查评定优良工地数量 | 检查评定合格工地数量 | 检查评定不合格工地数量 | 扬尘污染防治达标率 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．从4月份开始，每月将所辖区域建筑工地检查评定动态情况进行汇总，每双月底向省厅上报统计表，数据为4月份以来累积数据；

2．建筑工地检查评定划分为**：**优良、合格、不合格三个等级；

3．满足分项检查评分表无0分，评分汇总表得分值在90分及以上为优良，评分汇总表得分值在90分以下，70分及以上为合格；

4．有下列情况之一均评定为不合格：

（1）当评分汇总表得分值不足70分；

（2）当有一分项检查评分表得0分。

附表2

建筑工地扬尘专项治理项目清单表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位  及责任人 | 施工单位  及责任人 | 扬尘治理  责任制度  建立情况 | 扬尘治理实施方案制定情况 | 围挡设置及  道路硬化情况 | 车辆冲洗设施设置情况 | 施工废弃物处置情况 | 施工物料处置情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系电话： 填表时间： 年 月 日

附表3 编号：

建筑工地扬尘专项治理项目台帐表

工程名称： 工程地点：

建设单位： 负 责 人：

施工单位： 项目经理：

监理单位： 项目总监：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务内容 | | 具体措施 | 是否 | 简要说明 |
| 工程各方主体责任情况 | 建设单位 | 扬尘治理费用列入工程造价并在合同中明确情况 |  |  |
| 扬尘治理费用及时足额支付情况 |  |  |
| 施工单位 | 向负责监督管理施工扬尘的主管部门备案情况 |  |  |
| 施工扬尘治理实施方案制定情况 |  |  |
| 施工扬尘治理责任制度建立情况 |  |  |
| 建筑工地公示扬尘治理措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息情况 |  |  |
| 向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况 |  |  |
| 渣土运输单位 | 建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施情况 |  |  |
| 使用合规车辆情况及加强对车辆、人员管理情况 |  |  |
| 施工  现场  扬尘  治理  措施  情况 | | 围挡设置情况 |  |  |
| 采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施情况 |  |  |
| 施工现场的主要道路硬化情况 |  |  |
| 裸露的场地和堆放的土方覆盖、固化或绿化情况 |  |  |
| 车辆冲洗设施设置及车辆清洗情况 |  |  |
| 建筑土方、建筑垃圾及时清运情况 |  |  |
| 在场地堆存的建筑土方、建筑垃圾，采用密闭式防尘网遮盖情况 |  |  |
| 建筑物内垃圾采用容器或搭设专用封闭式垃圾道方式清运情况 |  |  |
| 施工现场是否存在焚烧各类废弃物现象 |  |  |
| 土方和建筑垃圾采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施情况 |  |  |
| 施工现场搅拌混凝土或砂浆的场所采取封闭、降尘、降噪措施情况 |  |  |
| 水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况 |  |  |

填报单位（盖章）： 填表人： 联系电话：

备注：此表按项目填写，每项目一表。

附表4

建筑工地扬尘防治检查评分汇总表

施工企业： 建设单位： 　　　 监理企业： 　 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目  名 称 | 建筑  面积  （m2） | | 结构类型 | 总计得（满  分分值100分） | 项 目 名 称 及 分 值 | | | | | | |
| 扬尘防治管理  （满分25分） | | | 围挡与场地扬尘防治（满分25分） | 车辆冲洗管理与建筑垃圾处置（满分25分） | | 施工降尘措施  （满分25分） |
|  |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 评语： | | | | | | | | | | | |
| 检查单位 | |  | | | | 检查人员 |  | | | 受检项目签字 |  |

附表5.1

建筑工地扬尘防治分项检查评分表（扬尘防治管理）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣 分 标 准 | 应得  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 扬尘防治责任制 | 未建立扬尘防治责任制，扣20分  扬尘防治责任制未经责任人签字确认，扣5分  经济承包合同中未明确扬尘防治考核指标，扣5分  未制定扬尘防治资金保障制度，扣5分  未编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分  未配备扬尘防治管理人，扣10分  未对扬尘防治管理目标进行分解、管理、考核，扣2～5分 | 20 |  |  |
| 2 | 扬尘防治专项方案 | 开工前未编制扬尘防治专项方案，扣15分  专项方案内容无针对性或可操作性，扣5～10分  专项方案未经审核、审批程序批准，扣3～8分  未按方案组织实施，扣5～15分 | 15 |  |  |
| 3 | 扬尘防治技术交底 | 未建立逐级交底制度，扣10分  项目负责人未按要求进行交底，扣3～6分  项目技术负责人未按要求进行方案技术交底，扣3～6分  作业班组未按要求交底，扣2～5分  方案变更后项目技术负责人未按要求重新交底，扣3分  交底缺少针对性，扣2～5分  交底未履行签字手续，扣2～5分 | 10 |  |  |
| 4 | 扬尘防治检查 | 未建立扬尘检查制度，扣15分  项目负责人每月组织扬尘检查不少于2次，每少1次扣5分  项目技术负责人未对方案实施情况进行检查，扣5分  扬尘防治管理人未按要求开展扬尘检查，扣3～5分  扬尘检查未留有检查记录，扣2～5分  扬尘污染未按期整改到位，扣5～10分 | 15 |  |  |
|  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一  般  项  目 | 扬尘防治教育 | 未建立扬尘防治教育培训制度，扣10分  未开展扬尘防治入场教育，扣5分  管理人员未按规定接受扬尘防治教育培训，每少1人扣1分  未按要求建立扬尘防治教育培训档案，扣2～3分 | 10 |  |  |
| 6 | 分包单位扬尘防治 | 分包单位的企业和人员资格每有1个不符合要求，扣3分  未按要求与分包单位签订扬尘防治协议，扣2～5分  分包单位未配备扬尘防治管理人，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 扬尘防治标志 | 入口处应设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌，每少1个扣5分  工地未设置扬尘防治设施平面布置图，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 扬尘预警响应 | 未编制扬尘预警响应预案，扣10分  未制定扬尘预警响应措施，扣3～5分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | |  | 100 |  |  |

附表5.2

建筑工地扬尘防治分项检查评分表（围挡与场地）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡  设置 | 未采用硬质围挡，扣10分  市区主要路段工地围挡高度低于2.5m，扣5～10分  一般路段工地围挡高度低于1.8m，扣5～10分  项目未全封闭施工，扣10分  工程未按要求设置大门扣2～5分 | 20 |  |  |
| 2 | 道路场地  硬化 | 建筑工地主要道路未进行硬化处理，扣15分  建筑工地主要道路承载力不能满足车辆行驶和抗压要求，扣3～5分  建筑工地非主要道路未采用硬化干化措施，扣2～5分  材料堆放区、加工区及大模板存放区等未采用硬化干化措施，扣2～5分  生活、办公区主要道路未进行硬化处理，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 3 | 裸土覆盖 | 裸露场地、土堆、基坑开挖未采取覆盖、绿化或固化措施，扣15分  空置区域未按要求采取扬尘防治措施，每发现1处扣3分 | 15 |  |  |
| 4 | 易扬尘材料覆盖 | 砂、石等建筑材料露天堆放未采取防尘措施，扣3～5分  细颗粒建筑材料未封闭存放，扣3～5分  城区建筑工地采用现场搅拌混凝土或砂浆，扣10分  搅拌设备、储罐四周未设置封闭围挡，扣3～6分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 现场围挡  安全性 | 未经计算砌体式围墙距基坑边沿小于2.5m，扣5分  装配式围挡未设置基础，扣5～8分  未对围挡进行日常维护，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 6 | 现场围挡  标准化 | 围挡外立面美化与周边环境不协调，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 7 | 场地管养 | 未对易扬尘部位定期保洁、洒水、湿润，扣3～10分  定期保洁、洒水、湿润无记录或记录不完整，扣2～5分 | 15 |  |  |
|  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | |  | 100 |  |  |

附表5.3

建筑工地扬尘防治分项检查评分表（车辆冲洗与垃圾处置）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得分数 | 应得 分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 车辆冲洗基本  要求 | 未设置成套定型化自动冲洗或简易冲洗设施，扣15分  运输车辆未冲洗干净上路，扣5～10分  冲洗压力不足，扣2～5分  冲洗设施不能满足工程车辆外围尺寸要求，扣2～5分 | 15 |  |  |
| 2 | 建筑垃圾收集 | 建筑垃圾未分类设置堆放场地、垃圾池，扣10分  垃圾池上部无覆盖密闭措施，每发现1处扣2分  生活、办公区未设置密闭式垃圾容器，每发现1处扣2分  建筑垃圾混入生活垃圾，扣3～5分  易产生扬尘建筑垃圾未采取扬尘防治措施，扣3～5分  凌空抛掷垃圾，扣15分 | 15 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾清运 | 委托无建筑垃圾运输与处置资格企业，扣20分  委托合同未明确建筑垃圾运输扬尘防治责任，扣10分  运输企业无建筑垃圾处置核准文件，扣10分  建筑垃圾装车未采取防治扬尘措施，扣5分  建筑垃圾装载高度超过车厢板高度，扣5分  建筑垃圾运输未密闭，扣5～10分  建筑垃圾运输车辆车容不整洁，扣3～8分 | 20 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾减量与处置 | 未采取节材措施，扣5分  现场焚烧建筑垃圾，扣10分  未按可回收和不可回收分类处置建筑垃圾，扣3～5分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 冲洗设施基础 | 基础未采用钢筋混凝土结构，扣5分  基础承载力不能满足使用要求，扣5分  基础内四周未设置循环排水沟，扣5分  排水沟不畅通，扣3分 | 15 |  |  |
| 6 | 沉淀池 | 沉淀池不得少于两级沉淀，每少一级扣5分  沉淀池水容量不能满足自动冲洗要求，扣3～5分  污水未经沉淀直接排入市政管网或河、湖等水体，扣15分  沉淀池、排水沟污泥未定期清理，扣5分 | 15 |  |  |
| 7 | 冲洗设施验收与  使用 | 冲洗设施无验收手续，扣5分  车辆冲洗未定人、定岗，扣3分  未填写车辆冲洗台账，扣2～5分  冲洗设施喷头、喷孔有堵塞现象，每发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | |  | 100 |  |  |

附表5.4

建筑工地扬尘防治分项检查评分表（降尘措施）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣 分 标 准 | 应得  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 一  般  项  目 | 建筑工地综合降尘措施 | 工地未配备小型洒水车、移动式降尘喷头，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 2 | 房屋建筑工程降尘措施 | 未安装环绕喷淋降尘系统、高层喷淋降尘系统，每缺1项扣10分  桩基工程未对空置或已完成场地进行覆盖，扣5～10分  路面泥泞、起尘，扣5～10分  4级风以上天气进行土石方开挖、回填、爆破作业，每发现1次扣5分  土石方开挖、回填无扬尘防治措施，扣3～8分  脚手架外侧未使用密目式安全网封闭，扣5～10分  密目式安全网未定期清理或清理方式不合理，扣3～5分  脚手架作业层和隔离防护层堆积垃圾，每发现1处扣3分  室内清理未使用移动式降尘喷头， 扣5分 | 30 |  |  |
| 3 | 市政工程降尘措施 | 市政工程基础作业未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣3～15分  市政工程施工未采用渐进式分段施工法，扣5分  灰土过筛施工未采取避风措施，扣5分  路面清洗采用鼓风机吹扫，扣10分  未对施工道路定期洒水湿润，扣2～5分  工程车辆、运输车辆未限速行驶，扣2～5分 | 30 |  |  |
| 4 | 装饰工程  降尘措施 | 木制作作业未在固定区域集中加工，扣5～10分  型材加工未做到统一下料、制作，扣5～10分  石材现场切割、钻孔未采用湿式作业法，扣10分 | 20 |  |  |
| 5 | 维修拆除工程降尘措施 | 维修拆除工程未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣3～5分  装饰面层拆除未采取分层拆除法，扣5分  拆除工程未采取湿式作业法，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 | | |  | 100 |  |  |